Tabla Suplementaria 4. Litos Modificados por Uso del Holoceno medio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pieza | Nivel | Profundidad | Micro sector | Materia Prima | Largo | Ancho | Espesor | Peso | Observaciones |
| 1128 | 16 | 1890 | G29A | Granito | 109 | 71 | 55 | 581 | Guijarro entero, elipse aplanada |
| 1124 | 16 | 1880 | G29B | Granito | 94 | 80 | 45 | 522 | Guijarro entero, sub esférica, aplanada |
| 1132 | 17 | 1975 | F29C | Granito | 130 | 85 | 71 | 1088 | Guijarro entero cubierto de ceniza, elipse |
| 796 | 17 | 1970 | G28B | Granito | 68 | 61 | 58 | 382 | Guijarro entero, esférica |

*Nota*: Las medidas están expresadas en milímetros excepto el peso, que está en gramos.