|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Tipo de artefacto | Materia prima | Estado | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr.) |
| JP/1-s/ID | Cuchillo + cortante | Obsidiana | Fracturado | 28.0 | 25.5 | 5.5 | 2.5 |
| JP/2-s/ID | Lasca angular | Obsidiana | Fracturado | 5.0 | 7.0 | 2.0 | <0.1 |
| JP/3-22401 | Punta de proyectil apedunculada | Basalto | Entero | 47.0 | 15.0 | 6.0 | 3.5 |
| JP/4-22404 | Instrumento no diferenciado | Riolita | Fracturado | 21.5 | 26.5 | 10.0 | 7.5 |
| JP/5-22405 | Punta de proyectil apedunculada | Riolita | Entero | 38.0 | 14.0 | 6.0 | 3.2 |
| JP/6-22406 | Punta de proyectil apedunculada | Sílice | Entero | 38.0 | 16.0 | 9.0 | 4.2 |
| JP/7-22409 | Cortante sobre forma base punta de proyectil | Obsidiana | Fracturado | 18.5 | 14.0 | 4.0 | 1.3 |
| JP/8-22410 | Filo natural con rastros complementarios | Riolita | Fracturado | 20.0 | 29.0 | 11.0 | 4.6 |